**تعليمات الرسم والشروط لفاحص ملفات**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التعليمات | الشروط الأساسية للفحص | البند |
| يجب رسم الغرفة باستخدام Polyline يجب أن تكون مغلقة تمامًا (Closed) | أي فتحة أو خط غير متصل = فشل في التعرف على الغرفة | الغرف |
| يتم إدراج الأبواب باستخدام Block أو Insert  يجب أن يحتوي اسم البلوك على كلمة 'DOOR' أو باب | الفاحص يبحث عن الكلمات المفتاحية في اسم البلوك | الأبواب |
| يتم إدراج النوافذ باستخدام Block يجب أن يحتوي اسم البلوك على كلمة 'WIN' أو 'Window' أو 'شباك' | أي نافذة خارج الغرفة لن تُحسب | النوافذ |
| يفضل وضع كل عنصر في طبقته الخاصة الغرف : Layer A-ROOMS الأبواب : Layer A-DOORS النوافذ : Layer A-WINDOWS | التنظيم بالطبقات يساعد على دقة الفحص | الطبقات |
| المساحة الصغرى المقبولة للغرف = 2 م² | أي غرفة أصغر = يتم استبعادها | المساحة |
| لا تترك فجوات بين الجدران لا ترسم بخطوط منفصلة (Polyline يجب أن تكون) | أي كسر أو فجوة صغيرة يمنع التعرف على الغرفة | الدقة الهندسية |
| يجب ان تكون وحدة الرسم متر | أي رسم بإنش أو وحدة أخرى يعطي نتائج غير صحيحة | المقياس |
| يجب رفع ملف وفقًا للتنسيق المطلوب DXF الالتزام بملف التعليمات المرفق | أي ملف غير منسق = الفحص يعطي نتيجة خاطئة | ملفات المرفقات |

**🔴 يرجى الالتزام بالتعليمات بدقة، أي مخالفة ستؤدي إلى فشل الفحص**